第五部分 标书格式

国机精工有限公司：

我们已收到你们的 号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标：

一、我们愿意遵照招标文件中的投标须知和合同条款以及其他一切要求投标，具体价格见投标报价清单。

二、如果我们的标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的各项要求，保质、保量的按期完成任务。

三、我们愿意提供招标文件中要求的所有文件资料。

四、我们愿意按照经济合同法履行自己的全部责任。

五、所有有关本次投标的函、电，请寄下列地址。

投标单位：（盖章)

地址：

电话： 传真：

法定代表人签字： 代表职务：

投标日期：

**第六部分 投标报价清单**

|  |
| --- |
| **1、退库砂轮** |
| **序号** | **结合剂** | **磨料** | **粒 度** | **型 状** | **规 格** | **单重** | **片数** | **总重** | **报价（含税/元）** |
| 1 | B | CBN | 80/100 | 6A2B | 350\*65\*127\*5\*12 | 393.1 | 4 | 1572.4 | 　 |
| 2 | B | CBN | 120/140 | 6A2T | 300\*52\*80\*10\*7 | 431.2 | 2 | 862.4 | 　 |
| 3 | B | CBN | 325/400 | 6A2 | 150\*35\*40\*5\*10 | 132.46 | 1 | 132.46 | 　 |
| 4 | B | MP-SD | W1.5 | 磨盘 | 400\*118\*141\*5.3 | 3790 | 4 | 15160 | 　 |
| 5 | M | MBD6 | 80/100 | 6A2 | 75\*35\*20\*3\*6 | 24 | 8 | 192 | 　 |
| 6 | M | MBD6 | 45/50 | 焊刀头磨轮 | 400\*40\*127\*10 | 61 | 24 | 1464 | 　 |
| 7 | M | 　 | 　 | 12A2 | 175\*17.5\*24\*9\*5 | 65 | 6 | 557 | 　 |
| 8 | B | D | 140/170 | 1A1 | 350\*125\*127\*10 | 4406 | 1 | 4406 | 　 |
| 9 | B | CBN | 　 | 1A8 | 7\*8\*3 | 1.13 | 50 | 56.5 | 　 |
| 10 | B | D | 800# | 6A2H | 200\*62\*80\*5\*7 | 115.3 | 2 | 230.6 | 　 |
| 11 | B | 　 | 　 | 9A1 | 20\*12\*3\*6 | 9.02 | 50 | 451 | 　 |
| 12 | M | MBD6 | 45/50 | 6A2 | 75\*35\*20\*3\*6 | 12.33 | 2 | 24.66 | 　 |
| 13 | M | MBD6 | 35/40 | 6A2 | 75\*35\*20\*3\*6 | 12.33 | 6 | 73.98 | 　 |
| 14 | M | CBN | 270/325 | 12A2 | 175\*17.5\*24\*9\*5 | 65 | 6 | 390 | 　 |
| 15 | B | 　 | 　 | 9A1 | 350\*125\*127\*10 | 2042.35 | 1 | 2042.35 | 　 |
| 16 | M | MBD6 | 80/100 | 12A2/20 | 250\*49\*80\*5\*9 | 165.8 | 2 | 331.6 | 　 |
| 17 | B | CBN | 230/270 | 6A2 | 206\*22\*10.6\*5\*14 | 198.56 | 1 | 198.56 | 　 |
| 18 | M | CBN | 140/170 | 14E1/21° | 175\*9.5\*30\*20\*4.5 | 118.25 | 2 | 236.5 | 　 |
| 19 | M | CBN | 140/170 | 14E1/26° | 175\*9.5\*30\*20\*4.5 | 122.65 | 2 | 245.3 | 　 |
| 20 | M | MBD6 | 45/50 | 1A1T | 480\*36\*350\*65\*10 | 1547.1 | 1 | 1547.1 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 　 | 3A1 | 150\*13.5\*101\*9\*8 | 73.05 | 1 | 73.05 | 　 |
| 22 | M | MBD6 | 200/230 | 3F1 | 90\*13.4\*31.75\*5\*5.1 | 27.4 | 1 | 27.4 | 　 |
| 23 | M | MBD6 | 140/170 | 3F1 | 90\*13.4\*31.75\*5\*5.1 | 27.4 | 1 | 27.4 | 　 |
| 24 | M | MBD6 | 45/50 | 1A1T | 480\*36\*350\*65\*10 | 856.8 | 1 | 856.8 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*33\*12\*4\*8 | 130.92 | 2 | 261.84 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*33\*12\*4\*8 | 88.69 | 6 | 532.14 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 　 | 6A2A | 250\*32.5\*50\*35\*5.5 | 820.92 | 1 | 820.92 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 　 | 1A1 | 500\*150\*305\*10 | 11057.2 | 1 | 11057.2 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.25 | 2000 | 2500 | 　 |
| 30 | B | CBN | 120/140 | 1A1 | 350\*40\*127\*5 | 1348.06 | 1 | 1348.06 | 　 |
| 31 | B | D | 170/200 | HM | 8\*40\*8\*8 | 2.38 | 30 | 71.4 | 　 |
| 32 | B | D | 80/100 | 9A1 | 20\*12\*6\*3 | 8.67 | 8 | 69.36 | 　 |
| 33 | B | D | 80/100 | 9A1 | 20\*12\*6\*3 | 9.02 | 5 | 45.1 | 　 |
| 34 | B | MP-SD | W1.5 | 抛光盘 | 400\*5\*118\*141\*5 | 3790 | 5 | 18950 | 　 |
| 35 | M | D | 35/40 | 14M1 | 200\*15\*32\*10\*5/15 | 153.65 | 1 | 153.65 | 　 |
| 36 | B | MP-SD | W1.5 | 1A8 | 400\*5\*118\*141\*5 | 2644 | 1 | 2644 | 　 |
| 37 | 　 | 　 | 　 | 1A2 | 400\*19\*27\*141\*5 | 1480 | 1 | 1480 | 　 |
| 38 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*30\*12\*4\*5 | 88.69 | 1 | 88.69 | 　 |
| 39 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*30\*12\*4\*5 | 130.9 | 1 | 130.9 | 　 |
| 40 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*33\*12\*4\*8 | 88.69 | 1 | 88.69 | 　 |
| 41 | 　 | 　 | 　 | 6A2 | 150\*33\*12\*4\*8 | 88.7 | 1 | 88.7 | 　 |
| 42 | 　 | 　 | 　 | 1A1 | 490\*40\*203\*10 | 1448.7 | 1 | 1448.7 | 　 |
| 43 | M | 　 | 100/120 | 14E1 | 175\*9.5\*30\*20\*4.5 | 118.3 | 4 | 473.2 | 　 |
| 44 | 　 | 　 | 　 | 14E1 | 175\*9.5\*30\*20\*4.5 | 118.3 | 1 | 118.3 | 　 |
| 45 | B | MP-SD | W1.5 | 抛光盘 | 400\*5\*118\*141\*5 | 3750 | 2 | 7500 | 　 |
| 46 | V | D | W1.5 | 1A8 | 8.5\*12\*6\*1.25 | 6.09 | 12 | 73.08 | 　 |
| 47 | V | D | W1.5 | 1A8 | 8.5\*12\*6\*1.25 | 6.09 | 5 | 30.45 | 　 |
| 48 | V | D | W1.5 | 1A8 | 8.5\*12\*6\*1.25 | 6.09 | 5 | 30.45 | 　 |
| 49 | 　 | 　 | 　 | 1A1 | 400\*20\*203\*10 | 1129.48 | 1 | 1129.48 | 　 |
| 50 | 　 | 　 | 　 | 1A1 | 400\*20\*203\*10 | 1129.48 | 1 | 1129.48 | 　 |
| 51 | 　 | 　 | 　 | 1A1 | 400\*20\*203\*10 | 847.11 | 1 | 847.11 | 　 |
| 52 | B | CBN | 100/120 | 1A1 | 200\*13\*32\*4 | 151.36 | 5 | 756.8 | 　 |
| 53 | B | D | W1.5 | 1A8 | 400\*5.5\*118\*141\*5.3 | 2883 | 1 | 2883 | 　 |
| 54 | B | CBN | 80/100 | 6A2T | 305\*53\*80\*75\*8 | 1787.19 | 1 | 1787.19 | 　 |
| 55 | B | CBN | 80/100 | 6A2T | 305\*53\*80\*75\*8 | 1864.895 | 1 | 1864.895 | 　 |
| 56 | B | CBN | 80/100 | 1A2T | 400\*33\*240\*80\*5 | 1619 | 2 | 3238 | 　 |
| 57 | B | D | W1.5 | 1A8 | 400\*5.3\*118\*141\*5.3 | 3469 | 10 | 34690 | 　 |
| 58 | B | D | W1.5 | 1A8 | 400\*5.3\*118\*141\*5.3 | 3790 | 5 | 18950 | 　 |
| 59 | B | D | W1.5 | 1A8 | 400\*5.3\*118\*141\*5.3 | 3790.5 | 2 | 7581 | 　 |
| 60 | B | D | W1.5 | 1A8 | 400\*5.3\*118\*141\*5.3 | 3790 | 43 | 162970 | 　 |
| 61 | B | CBN | 60/70 | 6A2 | 200\*70\*90\*5\*5 | 132 | 1 | 132 | 　 |
| 62 | B | CBN | 80/100 | 1A1 | 30\*2.9\*6\*3 | 11 | 1 | 11 | 　 |
| 63 | B | CBN | 170/200 | 1A1 | 75\*6\*20\*5 | 33.38 | 1 | 33.38 | 　 |
| 64 | B | CBN | 325/400 | 11V9 | 100\*30\*20\*3\*8 | 31.94 | 1 | 31.94 | 　 |
| 65 | B | RVD | 230/270 | HH | 150\*10\*13\*6 | 36.49 | 19 | 693.31 | 　 |
| 66 | B | D | 325/400 | 1A8 | 60\*9\*50\*5 | 37.27 | 2 | 74.54 | 　 |
| 67 | M | MBD6 | 45/50 | 1A1 | 200\*50\*90\*5 | 708.1 | 1 | 708.1 | 　 |
| 68 | B | D | 80 | 4B1/20 | 150\*10\*32\*13\*1.5 | 110.22 | 1 | 110.22 | 　 |
| 69 | B | D | 120/140 | 1A1 | 25\*25\*8\*4 | 30.68 | 1 | 30.68 | 　 |
| 70 | B | D | 200/230 | 6A2 | 206\*22\*195\*5\*14 | 182.67 | 1 | 182.67 | 　 |
| 71 | M | D | 120/140 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 72 | M | D | 140/170 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 73 | M | D | 200\*230 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 74 | M | D | 80/100 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 75 | M | D | 120/140 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 76 | M | D | 140/170 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 77 | M | D | 200/230 | 14A1 | 200\*25\*50\*6\*7 | 57.4 | 2 | 114.8 | 　 |
| 78 | B | MP-SD | W28 | 1A1 | 400\*20\*203\*10 | 1145.9 | 1 | 1145.9 | 　 |
| 79 | B | D | 100/120 | 1A1 | 500\*150\*305\*10 | 8403.52 | 1 | 8403.52 | 　 |
| 80 | B | D | 120/140 | 9A1 | 350\*125\*127\*10 | 5059.03 | 1 | 5059.03 | 　 |
| 81 | B | MP-SD | W20 | 1A1 | 125\*3\*32\*10\*3 | 53.29 | 2 | 106.58 | 　 |
| 82 | B | MP-SD | W10 | 1A1 | 125\*3\*32\*10\*3 | 53.29 | 2 | 106.58 | 　 |
| 83 | B | D | 200/230 | 11V9 | 100\*40\*20\*3\*9 | 40.8 | 9 | 367.2 | 　 |
| 84 | B | D | 100/120 | 12A2/45 | 100\*32\*20\*3\*3 | 10.84 | 10 | 108.4 | 　 |
| 85 | B | D | 140/170 | 1A2T | 250\*30.5\*150\*50\*10 | 1252.3 | 2 | 2504.6 | 　 |
| 86 | B | D | 230/270 | 12A2/15 | 400\*25\*127\*28\*4 | 435.96 | 1 | 435.96 | 　 |
| 87 | 　 | CBN | 200/230 | 12V9 | 125\*25.5\*20\*2\*10 | 　 | 1 | 0 | 　 |
| 88 | B | D | 200/230 | 1A1 | 600\*40\*305\*10 | 3499 | 1 | 3499 | 　 |
| 89 | B | D | 325/400 | 1A1 | 600\*45\*305\*10 | 4194.96 | 1 | 4194.96 | 　 |
| 90 | M | D | 50/60 | 14A1 | 200\*15\*32\*10\*2 | 153.65 | 1 | 153.65 | 　 |
| 2、抛光盘库存 |
| 91 | B | D | w1.5 | 1A8 | 400\*118\*141\*5.3 | 3474 | 22 | 76426 |  |
| 3、委托加工物资 |
| 92 | B | D | w1.5 | 1A8 | 400\*118\*141\*5.3 | 98505 | 28 | 1999.14 |  |
| 4、外购库存 |
| 93 |  |  |  |  | 外购商品\金刚砂 | 20 | 1 | 20 |  |
| 总计（大写）： ¥： 签字盖章 |

投标人（盖章）：

投标人法人代表签（盖章）：

投标日期：